一般工业固废跨省转移实施方案
一、方案总则
（一）编制依据
1. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）
2. 《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2025）
3. 《广东省生态环境厅固体废物（不含危险废物）跨省转移管理工作程序》
4. 国家及两省关于一般工业固废电子转移联单、贮存运输、利用处置的技术规范
（二）适用范围
本方案适用于江苏省内产废单位将一般工业固体废物（不含危险废物、严控废物、生活垃圾、建筑垃圾）跨省转移至广东省进行贮存/处置或资源化利用的全过程管理，覆盖申报、审批/备案、包装、运输、接收、台账、应急、监管全环节。
（三）核心原则
· 依法合规：先审批/备案后转移，无手续不转运；
· 闭环管理：产废—运输—接收—利用/处置全程可追溯；
· 风险可控：防泄漏、遗撒、倾倒，保障环境安全；
· 权责清晰：产废单位负总责，运输、接收单位各负其责。
（四）核心区分（关键合规点）
1. 跨省贮存/处置：行政许可（移出省审批+移入省同意）；
2. 跨省利用：移出省备案（移入省核验接收）。
二、基本情况与责任主体
（一）产废单位（移出方）
· 单位名称：得意精密电子（苏州）有限公司
· 统一社会信用代码：91320500751405885D
· 地址：江苏省苏州市漕湖街道漕湖大道26号
· 联系人：董赫
· 联系方式：18768867380
· 固废产生工序：冲压、注塑、、加工、组装工序
· 废物类别：第一类
· 代码：废料巴900-003-S17；不合格品900-099-S17；不合格品（主要材质塑胶）900-003-S17；废铝合金900-002-S17；废铁900-001-S17；废不锈钢900-001-S17；废铜900-002-S17；
· 形态：固态
· 主要成分：塑胶、铁、铝合金、不锈钢、铜
· 承诺：真实申报、规范包装、委托合规单位、承担主体责任。
（二）接收单位（移入方）
· 单位名称：佛山市鑫联再生资源回收有限公司
· 统一社会信用代码：91440600MAA4GUYC25
· 地址：佛山市南海区大沥镇沥北坎南工业大道12号之二
· 贮存能力：3000平方米仓库
· 台账制度：依照法律规定，制定完善台账制度（来源、数量、日期、联单编号等）。
· 承诺：核验手续、规范接收、如实确认联单、不擅自改变用途。
（三）运输单位
· 具备合法运营资质，车辆符合密闭/防遗撒/防泄漏要求；
· 驾驶员培训合格，随车携带转移手续与应急物资；
· 承诺：按指定路线、时限运输，不中途倾倒、丢弃、遗撒。
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三、固废信息清单（示例）

	序号
	固废名称
	废物代码
	形态
	预估量
	转移用途
	包装方式

	1
	废料巴
	900-003-S17
	固态
	9吨/年
	贮存
	吨袋

	2
	不合格品
	900-099-S17
	固态
	0.5吨/年
	贮存
	吨袋

	3
	不合格品（塑胶）
	900-003-S17
	固态
	2吨/年
	贮存
	吨袋

	4
	废铝合金
	900-002-S17
	固态
	0.5吨/年
	贮存
	吨袋

	5
	废铁
	900-001-S17
	固态
	20吨/年
	贮存
	吨袋

	6
	废不锈钢
	900-001-S17
	固态
	40吨/年
	贮存
	吨袋

	7
	废铜
	900-002-S17
	固态
	200吨/年
	贮存
	吨袋


注：按《一般工业固体废物分类和名录》准确填报，严禁混入危险废物。
四、跨省转移办理流程（江苏→广东）
（一）跨省贮存/收集（许可制）
1. 前期准备
· 核验佛山市鑫联再生资源回收有限公司资质、环保手续、处理能力、污染防治措施；
· 得意精密电子（苏州）有限公司与佛山市鑫联再生资源回收有限公司签订贮存/收集合同；
· 确定运输单位、车辆、路线、时限。
2. 移出申请（江苏）
· 得意精密电子（苏州）有限公司通过江苏省固体废物管理信息系统提交《一般工业固废跨省转移申请表》及附件：
· 产废+接收单位营业执照（盖章）；
· 转移合同、接收单位环保手续；
· 运输单位资质、车辆信息、污染防治方案；
· 固废性状说明。
3. 跨省会商（江苏→广东）
· 江苏省相关部门初审后，商请广东省相关部门出具意见；
· 广东省相关部门核验接收能力与合规性，反馈意见。
4. 审批发证
· 江苏省相关部门作出审批决定，核发跨省转移批准文件；
· 未批准不得转移，退回需补正材料。
5. 电子联单运行
· 获批后，在江苏省固体废物管理信息系统发起电子转移联单。
五、包装、贮存与装运管理
（一）包装要求
· 固态：吨袋、防泄漏；
· 严禁混装不同种类固废，严禁混入危废、生活垃圾。
（二）厂内贮存
· 专用贮存区：防渗、防雨、防风、防流失，设置标识；
· 分类堆放，台账记录入库量、库存量、出库量。
（三）装运管控
· 装车前核对：种类、数量、包装、联单信息一致；
· 车辆密闭、防遗撒、防滴漏；
· 称重计量，留存过磅数据，与联单数量匹配。
六、运输路线与过程管控
（一）运输路线
· 优选高速、国道，避开饮用水源保护区、居民区、学校等敏感区域；
· 固定路线，不擅自改道；长途运输做好中途停靠备案（必要时）。
（二）运输要求
· 运输单位建立车辆、驾驶员、押运员台账，定期培训；
· 异常情况立即上报。
七、广东接收与利用/处置管理
（一）入场核验
· 接收单位核对：联单、批准/备案文件、固废种类、数量、包装；
· 现场抽检性状，与备案信息不符拒收，并上报属地生态环境局。
（二）计量与入库
· 过磅计量，填写接收台账；
· 分类贮存，标识清晰，严禁擅自转让、处置。
八、电子转移联单管理
1. 执行要求：2025年起江苏、广东全面实行电子联单，取消纸质联单；
2. 操作流程：产废单位发起→运输单位确认→接收单位确认→闭环归档；
3. 异常处理：数量不符、丢失、拒收，立即在系统标注并上报生态环境部门。
九、台账与档案管理
（一）产废单位台账
· 产生台账：工序、产量、成分、去向；
· 转移台账：批次、日期、数量、运输单位、接收单位、联单编号、批准/备案号；
· 保存期限：≥5年。
（二）接收单位台账
· 接收台账：来源、数量、日期、联单编号；
· 保存期限：≥5年。
（三）档案清单
· 批准/备案文件、合同、资质文件、检测报告、联单、过磅单、应急记录、培训记录。
十、突发环境事件应急方案
（一）应急组织机构
· 总指挥：胡志坤；
· 成员：王帅、孟威、董赫、刘慧、肖杰、陈晓薇。
（二）风险识别
· 运输中：遗撒、泄漏、翻车、火灾；
· 贮存/装卸：倒塌、泄漏、雨水冲刷流失。
（三）应急措施
1. 立即处置：停止作业，设置警戒，疏散人员，控制污染源；
2. 报告流程：现场人员→单位负责人→属地生态环境局+公安+交通（1小时内）；
3. 现场处置：收集泄漏物、防渗围挡、清理受污染土壤/水体；
4. 善后：调查原因、整改、处置污染物、上报处置结果。
（四）应急物资
· 编织袋、铁锹、灭火器、应急车辆、通讯设备。
十一、责任分工与合规承诺
（一）产废单位
· 履行审批/备案、联单、包装、台账责任；
（二）运输单位
· 合规运输、防遗撒、防泄漏、服从调度；
· 发生污染事故承担相应法律责任。
（三）接收单位
· 核验手续、规范接收、如实确认联单、规范利用/处置；
· 严禁接收无手续、不符要求的固废。
（四）合规承诺
三方共同承诺：严格执行固废法及两省规定，不非法转移、倾倒、处置，接受监管与处罚。
十二、监督管理与罚则
（一）监管要求
· 主动接受江苏、广东两地生态环境部门检查；
· 配合在线监控、联单核查、台账抽查、现场执法。
（二）法律责任
· 未批/未备转移：责令改正，罚款，没收违法所得；
· 非法倾倒、丢弃、遗撒：从重处罚，追究刑事责任；
· 联单造假、台账不实：限期整改，行政处罚。
十三、方案实施与附则
1. 本方案自批准/备案完成之日起执行，有效期与转移合同一致；
2. 固废种类、数量、接收/运输单位变更，重新办理审批/备案；
3. 国家及两省政策调整，按最新规定执行；


