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[bookmark: _Toc18412]前 言
[image: 相城区.png]相城，因春秋时期吴国大臣伍子胥在阳澄湖畔“相土尝水，象天法地，欲筑城于斯”而得名。相城区地处苏州市域地理中心，东邻苏州工业园区和昆山，南接姑苏区，西连苏州高新区和无锡高新区，北接常熟市，是苏州乃至长三角地区交通最发达的区域之一。全区下辖4个镇、7个街道，拥有1个国家级经开区、1个苏相合作区、1个省级高新区、1个高铁新城和2个省级旅游度假区，常住人口约100万、户籍人口51万。全区总面积489.96平方公里，其中水域面积占总面积的40%。“十四五”时期，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。苏州市相城生态环境局在市生态环境局和区委、区政府的正确领导下，认真落实中央、省、市关于环境保护工作的部署要求，以习近平生态文明思想为指导，以蓝天、碧水、净土保卫战为主攻方向，继续深入打好污染防治攻坚战，实现相城生态环境质量改善由量变到质变。
[bookmark: _Toc448156374][bookmark: _Toc5167][bookmark: _Toc474844427][bookmark: _Toc448156382][bookmark: _Toc474844435][bookmark: _Toc290502149][bookmark: _Toc30186][bookmark: _Toc30472][bookmark: _Toc359][bookmark: _Toc318810380][bookmark: _Toc22817][bookmark: _Toc7444][bookmark: _Toc412882286]1 环境概况
[bookmark: _Toc8831][bookmark: _Toc448156375][bookmark: _Toc474844428]1.1 自然环境概况
[bookmark: _Toc73448773][bookmark: _Toc97913020][bookmark: _Toc474844429][bookmark: _Toc72315200][bookmark: _Toc98420220][bookmark: _Toc97821862][bookmark: _Toc448156376][bookmark: _Toc97206364][bookmark: _Toc30969][bookmark: _Toc22048][bookmark: _Toc98419223][bookmark: _Toc9930]1.1.1 地理位置
[bookmark: _Toc98419224][bookmark: _Toc448156377][bookmark: _Toc98420221][bookmark: _Toc72315201][bookmark: _Toc73448774][bookmark: _Toc474844430][bookmark: _Toc97821863][bookmark: _Toc97206365][bookmark: _Toc97913021]苏州市相城区位于江苏南部的太湖平原地区，在北纬31°20′-31°33′之间，东经120°15′-120°49′之间，环抱苏州古城，东依阳澄湖与昆山，南临工业园区和高新区，西衔望虞河与太湖，北接无锡、常熟，是苏州对外的重要枢纽地、市级功能的核心承载区。空铁一体的交通条件，让相城成为京津冀、长三角、珠三角和长江经济带“三圈一带”全国经济发展版图中的重要节点。
[image: 6a89ff2c-4717-4e0a-a5a1-de2e998c100c]图 1.1-1 相城区国土空间总体格局规划图
[bookmark: _Toc30628][bookmark: _Toc8506][bookmark: _Toc18334]1.1.2 地质地貌
苏州市相城区位于江苏南部的太湖平原，境内泥盆纪以来未见出露。在大地构造上属扬子准地台、下扬子—钱塘褶皱带东部。相城区属长江三角洲平原地区，地貌以平缓平原为主，地势低平，水网稠密，湖荡众多，自西向东缓慢倾斜，海拔3～4米，阳澄湖一带仅2米左右，属太湖流域典型的湖荡水网平原、低洼圩田平原、滨湖水网平原。相城区地面组成物质、土壤、水系等生态条件的差异不甚显著。
[bookmark: _Toc21064][bookmark: _Toc97821864][bookmark: _Toc474844431][bookmark: _Toc21915][bookmark: _Toc448156378][bookmark: _Toc72315202][bookmark: _Toc14927][bookmark: _Toc98419225][bookmark: _Toc97206366][bookmark: _Toc98420222][bookmark: _Toc73448775][bookmark: _Toc97913022]1.1.3 水文
相城区境内主要水系为阳澄湖与太湖水系，与盛泽湖、漕湖、春申湖、京杭大运河等湖泊河流交相辉映。阳澄湖总面积为117.4平方公里，其中中湖、西湖的大部分属相城区管辖范围，面积为65.5平方公里，占总水面的55.8%。
[image: ychfenjinpic01]
图 1.1-2 相城区秀美生态环境
[bookmark: _Toc97913023][bookmark: _Toc98419226][bookmark: _Toc72315203][bookmark: _Toc98420223][bookmark: _Toc474844432][bookmark: _Toc448156379][bookmark: _Toc97821865][bookmark: _Toc73448776][bookmark: _Toc97206367][bookmark: _Toc7374][bookmark: _Toc9684][bookmark: _Toc24697]1.1.4 气候
相城地处江苏省东部沿海，位于北亚热带湿润季风气候区内，季风明显，干湿冷暖、四季分明；冬冷夏热，春温多变，秋高气爽；雨热同季，降水充沛，光能充足，热量富裕；自然条件优越，气候资源丰富。全年无霜期长，平均为255天。年平均气温在17.2℃左右。年平均降雨量在1224.7mm左右，梅雨期为21天左右，平均日照时间为1747.4小时。冬夏季历时长，春秋短。
[bookmark: _Toc31117][bookmark: _Toc98420224][bookmark: _Toc97821866][bookmark: _Toc73448777][bookmark: _Toc98419227][bookmark: _Toc474844433][bookmark: _Toc72315204][bookmark: _Toc10206][bookmark: _Toc97206368][bookmark: _Toc3362][bookmark: _Toc97913024][bookmark: _Toc448156380]1.1.5 自然资源及其开发利用
相城区生态宜居、水乡特色鲜明，水域占比约40%，绿化覆盖率39%，是连接长三角两大淡水湖太湖和阳澄湖的区域，拥有阳澄湖超一半的水面和5.7公里的北太湖岸线，还有盛泽湖、漕湖、春申湖、京杭大运河等湖泊河流交相辉映。建有虎丘湿地公园、荷塘月色湿地公园、中国花卉植物园、盛泽湖月季公园等10个特色公园。相城自然物产丰富，阳澄湖大闸蟹扬名海内外，素有“中国清水大闸蟹之乡”美誉，曾获“国家生态区”称号。
[bookmark: _Toc448156381][bookmark: _Toc11321][bookmark: _Toc474844434]1.2 社会经济概况
相城区总面积489.96平方公里，下辖4个镇、7个街道，拥有1个国家级经开区、1个苏相合作区、1个省级高新区、1个高铁新城和2个省级旅游度假区，常住人口约100万、户籍人口51万。“十四五”期间相城区国民经济健康发展，综合实力不断加强，被列入虹桥国际开放枢纽北向拓展带，“长三角区域枢纽中心、现代化高科技中心城区”定位获省政府批复。五年来，相城区规上工业总产值、一般公共预算收入、地区生产总值占全市比重不断提高。
[bookmark: _Toc22962]1.3 环境保护工作概况
“十四五”以来，相城区坚持以习近平生态文明思想为指导，紧扣市局和区委、区政府决策部署，紧盯环境领域重点目标任务，严格落实各项具体举措，生态环境保护工作取得明显成效。
一是水环境质量居全市前列。近5年来，全区国省考断面优Ⅲ比例持续稳定提升，阳澄湖成为太湖平原首个达Ⅲ类开放性湖泊。
二是大气环境持续改善。“十四五”期间，两项空气环境质量主要指标均达标并有所改善，PM2.5和优良天数较“十三五”期间均有所改善。
三是土壤污染防治成效持续巩固。完成建立“一住两公”地块全流程监管体系，全区建设用地安全利用率达 100%，稳步推进“无废城市”建设，守牢突发环境事件安全底线。
四是全域监测监控体系基本建成。全区建成水质自动监测站、空气自动站、VOCs 监测站、功能区噪声自动站、智能化水质监测实验室，并布设全域高空“鹰眼”智能观测系统，在重点区域、重要河湖布设无人机库，生态环境监测网络基本实现“水陆空”全覆盖。
五是生态特色优势持续巩固。严格生态保护，全区划定国家级生态保护红线区域，划定生态空间管控区域。全域生物样性调查记录物种稳定性持续增强。
六是突出环境问题整治成效明显。严格执法监管，“十四五”期间高效开展环境信访调处，环境信访降幅明显。
[bookmark: _Toc828]1.4 环境监测工作概况
苏州市相城环境监测站（苏州市相城环境监控中心）（以下简称相城站）成立于2001年3月，行政上隶属于苏州市生态环境局下属事业单位。相城站承担全区包括大气、水质、噪声、土壤、生物在内的五大环境要素和污染源监测工作。
相城站目前有各类监测仪器设备包括气相色谱质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、石墨炉原子吸收分光光度计、连续流动分析仪、离子色谱仪、便携式多参数水质分析仪、便携式甲烷非甲烷总烃分析仪等。
自动监测方面，“十四五”期间，全区不断优化自动监测点位设置，截止“十四五”末，全区共设置各类水质自动监测站98个，空气自动监测站18个，噪声自动监测站3个，生物多样性观测站点1个，自动监测系统基本覆盖了全区各级考核断面，大大提高了相城区环境监测预警工作能力。
环境监测方面，相城站承担全区水质、大气、噪声、土壤（固废）、生物在内的五大环境要素和污染源的监测，具体内容主要包括：
（1）水环境—国考断面3个、省考断面5个、市级考核断面10个、阳澄湖湖体蓝藻监测与巡测断面9个、蓝藻阳澄湖湖体水质监测断面11个、蓝藻阳澄湖主要出入湖河流监测断面14个、阳澄湖围网养殖水质监测断面6个、城市建成区水体消劣提质监测断面97个；
（2）环境空气—国控环境空气自动监测站2个、市控环境空气自动监测站12个、小型环境空气自动监测站2个、环境空气VOCs自动监测站2个；
（3）噪声—道路交通噪声点位12个、功能区声环境噪声点位3个、区域声环境噪声点位14个；
（4）相城区地表水环境质量考核断面监测。



[bookmark: _Toc129693485][bookmark: _Toc10602]2 环境质量现状
[bookmark: _Toc25708][bookmark: _Toc98420242][bookmark: _Toc169706700][bookmark: _Toc98420252]2.1 污染源
[bookmark: _Toc10489][bookmark: _Toc29075]2.1.1 污染源基本概况
苏州市相城区 2021—2025 年污染源覆盖大气、水、噪声、固废、农业面源五大类型，工业、城镇生活、建筑施工与农业生产为主要污染来源。环境空气重点污染源为上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司、苏州市相城区江南化纤集团有限公司自备电厂，主要排放二氧化硫、氮氧化物；水污染源以集中式污水处理厂为主，主要排放化学需氧量、氨氮、总磷；噪声污染源以建筑施工噪声为主，生活与交通噪声为辅，噪声类投诉占信访总量较高；固体废物含一般工业固废、危险废物与生活垃圾，均实现高比例综合利用、处置与无害化处理；农业面源污染来自种植、畜禽与水产养殖，主要管控对象为化肥、农药及养殖尾水。全区坚持以高水平保护支撑高质量发展，持续推进降碳减污扩绿增长，系统治理各类污染源，着力改善区域生态环境质量。
[image: 说明: C:\Users\78186\AppData\Local\Temp\ksohtml30336\wps1.png] 
  上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司
[bookmark: _Toc8795][bookmark: _Toc15458]2.1.2 环境空气污染源
相城区主要废气污染源为上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司自备电厂。
[bookmark: _Toc12096][bookmark: _Toc6059]2.1.3  水污染源
废水污染物等标污染负荷比最大的污水处理厂为苏州高铁苏水水务有限公司，其次为苏州市相城区黄埭污水处理有限公司、苏州市相城区东桥集中污水处理厂。
[bookmark: _Toc23004][bookmark: _Toc8095]2.1.4 噪声污染源
“十四五”期间，从区域环境噪声声源构成比例看，相城区建成区噪声污染源以施工噪声为主，生活噪声和交通噪声占比相对较少。
[bookmark: _Toc1708][bookmark: _Toc21022]2.1.5 固体废弃物污染源
相城区各级高度重视生活垃圾无害化处理工作，加强对环卫工作的管理，层层落实责任，全面推进生活垃圾无害化处理。截止2025年底，全区范围实行生活垃圾分类“三定一督”小区335个、垃圾分类行政村69个，城乡生活垃圾无害化处理率达100%。
[bookmark: _Toc14933][bookmark: _Toc28617]2.1.6 农业面源污染
畜禽养殖业方面，相城区规模畜禽养殖污染源为1个，通过干湿分离，固液分离，以及氧化塘和生化池处理，处理的污水已全部接管至北桥街道的苏州市一泓污水处理有限公司。
水产养殖业方面，主要饲养品种为河蟹、虾类。
[bookmark: _Toc14819][bookmark: _Toc7476]2.1.7 污染源情况小结
“十四五”期间，相城区污染源排放与治理呈现结构性分化特征：废气污染物排放量、农业生产化肥施用量呈小幅下降趋势，大气与农业面源污染管控成效逐步显现；废水污染物排放量、一般工业固废与危险废物产生量、生活垃圾产生量随工业经济与城镇生活水平提升呈上升趋势，环境承载与污染治理压力持续加大。噪声污染为群众反映突出的环境问题，建筑施工噪声与生活商业噪声为主要扰民源，夜间施工噪声影响尤为显著。总体来看，全区重点污染源治理与资源化利用水平稳步提升，但污染物产生排放总量仍处高位，需持续深化工业减排、城镇污水提质、噪声源头管控、固废闭环管理与农业面源综合治理，以更高标准推进污染攻坚，保障区域生态环境持续改善。
[bookmark: _Toc24749]2.2环境空气质量
[bookmark: _Toc24086][bookmark: _Toc98420243][bookmark: _Toc474844446][bookmark: _Toc290502146][bookmark: _Toc12562][bookmark: _Toc24966]2.2.1 环境空气质量状况
[bookmark: _Toc98420244][bookmark: _Toc11676][bookmark: _Toc73448803][bookmark: _Toc72315230][bookmark: _Toc97913044][bookmark: _Toc98419247][bookmark: _Toc97821886][bookmark: _Toc97206390][bookmark: _Toc30645][bookmark: _Toc12762]2.2.1.1 环境空气主要污染物情况
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]环境空气污染物主要包括细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO）。“十四五”期间，细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳均值均达到《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）二级限值。
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK19]“十四五”期间环境臭氧浓度略有波动；细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳浓度基本稳定。其中，2025年细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳2025年均值均达到《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）二级限值。以细颗粒物、可吸入颗粒物、臭氧、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳为首要污染物的天数分别为38、35、157、37、0、0天；为超标污染物的天数分别为15、6、58、6、0、0天。首要污染物和超标污染物占比最多的均为臭氧。


图2.2-1 2025年环境各污染物为首要污染物占比


图2.2-2 2025年环境各污染物为超标污染物占比
从环境空气污染物全年分布分析，2025年细颗粒物、可吸入颗粒物浓度的最低月均值均出现在7月份，最高月均值均出现在1月，呈现出夏季低，冬季高的趋势。2025年，臭氧浓度的月均值在4月至9月均较高，最高月均值出现在6月，最低月均值出现在12月，呈现出夏季高、冬季低的趋势。
[bookmark: _Toc97206391][bookmark: _Toc23914][bookmark: _Toc10757][bookmark: _Toc97913045][bookmark: _Toc97821887][bookmark: _Toc27184][bookmark: _Toc169706866][bookmark: _Toc73448804][bookmark: _Toc98420245][bookmark: _Toc98419248][bookmark: _Toc72315231]2.2.1.2 环境空气质量指数（AQI）
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48]“十四五”期间，优良天数比率均值为81.7%。从“十四五”期间五年的空气质量优良天数比例变化情况来看，空气质量优良天数比例略有波动。

[bookmark: OLE_LINK36]图2.2-3“十四五”期间优良天数比例变化
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK38]“十四五”期间AQI均值为73，“十四五”期间五年AQI年均值整体呈平稳趋势。


图2.2-4 “十四五”期间空气污染指数全年变化
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50]其中，2025年相城区优良天数为286天，优良天数比例为78.4%，全年无严重污染天气。由各污染物的空气质量分指数（IAQI）变化情况来看，细颗粒物和可吸入颗粒物的IAQI最高月均值出现在1月，最低月均值分别出现在7月和6月。臭氧的IAQI最高月均值出现在4月，3月至10月臭氧的IAQI月均值明显高于其他污染物。二氧化氮的IAQI月均值在11月最高，7月最低。二氧化硫和一氧化碳的IAQI月均值均较低，且较为稳定。


图2.2-5  2025年环境空气各污染物IAQI月均值变化情况
[image: ]2025年相城区AQI月均值总体较为平稳，处于空气质量指数类别良（51~100）的区间，整体空气质量较好。

图2.2-6  2025年空气污染指数全年变化

[bookmark: _Toc169706867][bookmark: _Toc7964][bookmark: _Toc98420246][bookmark: _Toc8659][bookmark: _Toc8044]2.2.2 降水
[bookmark: _Toc97821890][bookmark: _Toc73448807][bookmark: _Toc98419251][bookmark: _Toc72315234][bookmark: _Toc97913048][bookmark: _Toc98420248][bookmark: _Toc97206394][bookmark: _Toc169706869][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK53]酸雨是指pH值小于5.6的大气降水。“十四五”期间，相城区降水pH值已稳定于中性状态，“十四五”期间均未出现酸雨。

图2.2-7 “十四五”期间降水pH年均值变化

[bookmark: _Toc290502148][bookmark: _Toc474844448]其中，2025年共监测降水53次，全年四个季度的降水样本数分别为3，10，32，8。降水年均pH值为6.88，呈中性。
[bookmark: _Toc23396][bookmark: _Toc32687][bookmark: _Toc98420249][bookmark: _Toc5743][bookmark: _Toc169706870]2.2.3 环境空气质量小结
“十四五”期间，细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳均值均达到《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）二级限值，“十四五”期间均未出现酸雨。

[bookmark: _Toc6384]2.3水环境质量
[bookmark: _Toc318810381][bookmark: _Toc290502150]“十四五”期间，相城区水生态环境质量持续稳定向好。其中2025年地表水国省考断面优Ⅲ比例达100%，水环境质量已连续三年实现“双百”目标，阳澄湖心水质连续三年达到湖泊Ⅲ类。
[image: cdcbb33389d2d377bceebcf77e185887]
[bookmark: _Toc24514][bookmark: _Toc652][bookmark: _Toc12912][bookmark: _Toc12614][bookmark: _Toc412882287][bookmark: _Toc32683][bookmark: _Toc98420251][bookmark: _Toc169706701][bookmark: _Toc17750][bookmark: _Toc8002][bookmark: _Toc6077][bookmark: _Toc318810382][bookmark: _Toc2283][bookmark: _Toc16230][bookmark: _Toc412882288][bookmark: _Toc14111][bookmark: _Toc474844451][bookmark: _Toc21189][bookmark: _Toc32449][bookmark: _Toc290502151]2.3.1 国省考断面水质情况
相城区国省考断面共8个，分别为312国道桥、阳澄湖心、北桥大桥、鹅真塘、浒关上游、中星桥、南消泾桥和新渔桥。其中，312国道桥、阳澄湖心和北桥大桥为“十四五”国考水质断面，鹅真塘、浒关上游、中星桥、南消泾桥和新渔桥为“十四五”省考水质断面。
其中，从2025年监测结果看，位于望虞河上的 312国道桥年均值达到Ⅱ类水；位于阳澄中湖的阳澄湖心年均值达到Ⅲ类水；位于元和塘上的北桥大桥年均值达到Ⅱ类水；位于鹅真荡上的鹅真塘年均值达到Ⅱ类水；位于京杭运河上的浒关上游年均值达到Ⅲ类水；位于里塘河上的中星桥年均值达到Ⅲ类水；位于消泾港上的南消泾桥年均值达到Ⅱ类水；位于西塘河上的新渔桥均值达到Ⅱ类水。
2025年相城区国省考断面不同水期污染指数结果显示（图2.3-1），8个国省考断面污染指数均在枯水期最低，在丰水期最高。从整体变化情况来看，8个国省考断面在不同水期内污染指数均有变动情况，阳澄湖心污染指数受化学需氧量、五日生化需氧量和高锰酸盐指数影响较大，不同水期的变化波动相对较为明显。
[image: 图2.3-1 2025年相城区国省考断面不同水期污染指数变化]
图2.3-1 2025年相城区国省考断面不同水期污染指数变化
“十四五”期间，鹅真塘、新渔桥断面污染指数波动较小，基本维持在2.00左右，水质较好。312国道桥污染指数整体处于较低水平，2022年后水质指数低于2.00。南消泾桥污染指数于2.00-3.00波动，水质相对较稳定。阳澄湖心、北桥大桥、浒关上游断面前三年水质有所改善，2023年起污染指数有小幅上升。中星桥断面2021、2025年污染指数有所波动，其余均处于2.00-3.00之间。
相较于“十三五”，312国道桥、阳澄湖心、北桥大桥和鹅真塘4个断面的水质污染指数在“十四五”期间均有下降，水质稳定变好。浒关上游、南肖泾桥、新渔桥、中星桥为“十四五”新增断面，水质均相对稳定。
[image: 图2.3-2 2021-2025年相城区国省考断面污染指数变化]图2.3-2 “十四五”期间相城区国省考断面污染指数变化
[bookmark: _Toc169706702][bookmark: _Toc32435][bookmark: _Toc13214][bookmark: _Toc4502][bookmark: _Toc97913054][bookmark: _Toc97821896][bookmark: _Toc97206402][bookmark: _Toc73448815][bookmark: _Toc98419257][bookmark: _Toc98420254][bookmark: _Toc72315242]2.3.2 相城区地表水环境情况
为关注相城区地表水环境质量，苏州市相城生态环境局组织对全区主要河、湖体断面开展例行监测，实时反映水质变化。“十四五”期间，相城区落实水质“只能变好、不能变差”的目标要求，按照科学性、代表性、延续性和全面性原则，不断调整优化水质监测断面及监测手段，进一步完善地表水环境质量监测网络，加强水环境质量管理与保护。
[bookmark: _Toc97206401][bookmark: _Toc169706703][bookmark: _Toc26270][bookmark: _Toc98419256][bookmark: _Toc72315241][bookmark: _Toc73448814][bookmark: _Toc97821895][bookmark: _Toc98420253][bookmark: _Toc97913053][bookmark: _Toc3903][bookmark: _Toc26047]2.3.2.1相城区地表水环境现状分析	
为进一步做好相城区水环境质量考核工作，苏州市相城生态环境局印发《相城区2025年水质监测断面清单》，相城区各乡镇版块共布设176个考核断面和39个参照断面。相城区水环境质量考核断面中优Ⅲ断面占比达到98.3%，其中优Ⅱ类断面比例为66.9%。
	


图2.3-3 2025年相城区水环境质量考核断面水质类别
其中，2025年相城区水环境质量考核断面情况从区域分布来看，9个乡镇版块的断面水质优Ⅲ比例达100%。具体情况见图。
[image: 图2.3-4 2025年相城区水环境质量考核断面优Ⅲ比例情况]
图2.3-4 2025年相城区水环境质量考核断面优Ⅲ比例情况
2025年，随着相城区水环境质量考核断面的优化，全区水环境质量提升工作步入新阶段，水环境综合治理效果显著，水环境质量整体较好。
从乡镇版块考核断面水质类别分布图来看，北桥街道、太平街道、黄桥街道、渭塘镇、度假区（阳澄湖镇）、高铁新城、苏相合作区（漕湖街道）、望亭镇和相城经开区（澄阳街道）区域内断面水质均在Ⅲ类及以上，相城高新区（元和街道）、黄埭镇区域内存在部分Ⅳ类水质断面。具体情况见图。
[image: 图2.3-5 2025年相城区水环境质量考核断面水质类别分布]
图2.3-5 2025年相城区水环境质量考核断面水质类别分布

[bookmark: _Toc13359][bookmark: _Toc169706704][bookmark: _Toc30421][bookmark: _Toc18693][bookmark: _Toc511049130][bookmark: _Toc66433180]2.3.2.2 “十四五”期间相城区主要河湖水质情况
目前，全区水生态环境监测中的相城区主要河湖共147个，分布在相城区各版块，反映相城区地表水环境质量情况。从2025年相城区主要河湖污染指数来看，永昌泾、太湖、蠡塘河、望虞河、丰泾河、西塘河、采莲港、盛泽荡、丁家浜等82个河湖水质较好。柴米泾港、浒东河、陆家尖等河流水质仍有较大提升空间。
“十四五”期间，相城区主要河湖污染指数变化基本呈好转趋势。在相城区24个区级主要河湖中，济民塘、黄埭塘、盛泽荡、北河泾4个河湖水质情况基本稳定，17个河湖在“十四五”期间水质有所好转。在“十四五”期间五年均开展监测的21个河湖中，蠡塘河、漕湖、春申湖、朝阳河、望虞河、元和塘、永昌泾好转趋势较为明显；与“十三五”期间相比，21个河湖的污染指数总体在下降，水质均有所提升。
[bookmark: _Toc412882291][bookmark: _Toc66433176][bookmark: _Toc7352][bookmark: _Toc15815][bookmark: _Toc474844454][bookmark: _Toc511049127][bookmark: _Toc98420255][bookmark: _Toc8887][bookmark: _Toc2945][bookmark: _Toc169706705]2.3.3 湖体水质监测
阳澄湖、盛泽荡、漕湖和春申湖是相城区4个主要湖泊。评价结果表明，“十四五”期间4个湖泊水质有所好转；与“十三五”期间相比，“十四五”期间4个湖泊的综合污染指数均呈下降趋势，水质逐年好转。
[bookmark: _Toc169706706][bookmark: _Toc97913056][bookmark: _Toc97821898][bookmark: _Toc98420256][bookmark: _Toc98419259][bookmark: _Toc97206404][bookmark: _Toc73448817][bookmark: _Toc72315244][bookmark: _Toc66433177][bookmark: _Toc27807][bookmark: _Toc14995][bookmark: _Toc29225]2.3.3.1阳澄湖湖体水质情况
[bookmark: _Toc73448819][bookmark: _Toc97206406][bookmark: _Toc98420258][bookmark: _Toc72315246][bookmark: _Toc97821900][bookmark: _Toc98419261][bookmark: _Toc169706708][bookmark: _Toc97913058]“十四五”期间阳澄湖的主要污染指标为总氮和总磷，“十四五”期间总磷的年均浓度有所下降，2023年开始总磷水质类别维持在Ⅲ类。与“十三五”期间相比，“十四五”期间总氮浓度的波动趋势为先增后降再增；总磷浓度持续下降并稳定在较低水平。
“十四五”期间，阳澄湖的藻密度在7-8月达到峰值，9月开始回落，其余月份藻密度基本较低；阳澄湖的叶绿素a浓度从3月份开始升高，在7-9月达到峰值，10月开始回落，其余月份叶绿素基本较低。
“十四五 ”期间，相城区于安全度夏期间对阳澄湖上6个断面开展蓝藻预警监测，对阳澄湖采用综合营养状态指数法进行评价，营养状态评价结果见图。相城区境内阳澄湖湖体总体处于轻度富营养状态，阳澄西湖北、阳澄西湖南在2023年为最低值，其余年份小幅度波动；阳澄中湖北在2024年后水质有所改善，水质情况较好；阳澄东湖北富营养指数先降后持续小幅度回升；阳澄西湖中相较于其他断面波动最大。
[image: 图2.3-8 2021-2025年阳澄湖湖体综合营养状态评价结果]图2.3-6 “十四五”期间阳澄湖湖体综合营养状态评价结果
“十四五”期间，阳澄湖富营养化指数阳澄西湖北、阳澄西湖南、阳澄中湖北3个断面水质呈好转趋势；阳澄西湖中呈基本稳定状态；阳澄东湖北和阳澄中湖西水质情况略有下降。
从2025年阳澄湖湖体蓝藻密度变化情况来看，8月上旬至9月下旬，阳澄湖藻密度数量明显增多，8月、9月藻密度波动起伏较大，阳澄西湖南、阳澄中湖西和阳澄中湖北尤为明显，阳澄东湖北的藻密度相对其他点位较低，与2024年藻密度情况总体相似。
“十四五”期间，阳澄湖藻密度普遍从6月底开始攀升，7-8月藻密度数值达到峰值，9月后开始回落。阳澄西湖区域较为集中，阳澄东湖相对稳定，“十四五”期间阳澄湖湖体藻密度变化详情见图。
[image: 阳澄湖藻密度变化]图2.3-7“十四五”期间阳澄湖湖体蓝藻密度变化
影响阳澄湖水质类别的主要因素为总磷，2025年阳澄湖不同时期总磷变化趋势见图。阳澄湖的总磷浓度整体上与2024年变化趋势相同，3个不同的水期均有Ⅳ类的情况出现，总磷浓度在不同水期有明显变化，总体来说，丰水期>平水期>枯水期。阳澄中湖、阳澄东湖的总磷浓度低于阳澄西湖。
[image: 图2.3-7 2025年阳澄湖不同时期总磷变化情况]
图2.3-8 2025年阳澄湖不同时期总磷变化情况
[image: 1712903772604]为及时掌握阳澄湖蓝藻情况，除了对湖体的监测外，2025年安全度夏期间，相城区对境内的主要出入湖河道进行水质巡查与监测。里东桥、白荡湖特大桥和沈桥断面出现过Ⅳ类等，6-10月受高温影响，溶解氧较低，导致部分出入湖河道断面出现IV类及以下情况，但整体出入湖河道均维持在Ⅱ类至Ⅲ类水平。
图2.3-9 2025年阳澄湖出入湖河道点位分布图
[bookmark: _Toc7043][bookmark: _Toc17609][bookmark: _Toc17110]2.3.3.2漕湖水质情况
“十四五”期间漕湖水质达到或优于Ⅲ类的点位频次占比丰水期>枯水期>平水期。相较于“十三五”，漕湖的水质总体有所好转，总磷浓度明显下降并趋于稳定。
2025年，漕湖水质稳定在Ⅳ类，漕湖水质不同水期的变化情况见图。漕湖总氮浓度枯水期>平水期>丰水期。
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图2.3-10 2025年漕湖湖体三个水期不同因子变化情况
[bookmark: _Toc12925][bookmark: _Toc32387][bookmark: _Toc97821901][bookmark: _Toc169706709][bookmark: _Toc73448820][bookmark: _Toc98420259][bookmark: _Toc72315247][bookmark: _Toc97913059][bookmark: _Toc9339][bookmark: _Toc98419262][bookmark: _Toc97206407]2.3.3.3盛泽荡水质情况
“十四五”期间盛泽荡全年及三个水期水质类主要影响因子为总磷，水质达到或优于Ⅲ类的点位频次占比平水期=枯水期>丰水期。“十四五”期间，盛泽荡水质总体情况较好。相较于“十三五”期间，盛泽荡的水质情况总体有所好转，总磷浓度也有所降低。
其中，2025年盛泽荡水质总体情况较好，年均值达到Ⅱ类水标准，定类因子为总磷。2025年盛泽荡三个水期不同因子变化情况见图。
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图2.3-11  2025年盛泽荡湖体三个水期不同因子变化情况
[bookmark: _Toc28504][bookmark: _Toc17488][bookmark: _Toc7375][bookmark: _Toc97913060][bookmark: _Toc98419263][bookmark: _Toc97821902][bookmark: _Toc98420260][bookmark: _Toc169706710]2.3.3.4春申湖水质情况
“十四五”期间春申湖影响水质类别的因子主要为总磷。水质达到或优于Ⅳ类的点位频次占比平水期>枯水期>丰水期。相较于“十三五”，春申湖的水质总体有所好转，总磷浓度有所降低。
其中，2025年春申湖区级监测年均值水质类别达到Ⅳ类，影响水质类别的主要因子为总磷。春申湖水质不同水期的变化情况见图，枯水期和平水期总磷浓度为Ⅳ类。春申湖高锰酸盐指数、氨氮均低于地表水Ⅳ类标准。
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图2.3-13  2025年春申湖湖体三个水期不同因子变化情况



图2.3-12“十四五”期间春申湖湖体点位水质类别比例
[bookmark: _Toc474844458][bookmark: _Toc25113][bookmark: _Toc32415][bookmark: _Toc169706711][bookmark: _Toc1410]2.3.4 水环境质量小结
“十四五”期间监测表明，相城区8个国省考断面水质均较为稳定。相较于“十三五”，“十四五”期间阳澄湖心、北桥大桥和新渔桥等断面水质均有所好转。
从2025年监测结果看，8个国省考断面年均值均为Ⅱ类和Ⅲ类，达标率为100%，相城区国省考水质断面优Ⅲ比例为100%，同去年持平，水质情况稳定向好。相城区水环境质量考核断面中66.9%的断面达Ⅱ类，31.4%的断面达Ⅲ类，优Ⅲ断面占比达到98.3%。
[bookmark: _Toc20744]2.4声环境质量
[bookmark: _Toc318810389]2025年相城区对建成区开展了区域声环境和道路交通声环境质量监测。区域声环境和道路交通声环境监测点位详见图。
[image: ]
图2.4-1 相城区建成区区域声环境（绿色）和道路声环境（蓝色）
监测点位示意图
[bookmark: _Toc169706884][bookmark: _Toc20817][bookmark: _Toc10357][bookmark: _Toc18213]2.4.1 区域声环境
[bookmark: _Toc21410][bookmark: _Toc30606][bookmark: _Toc3888][bookmark: _Toc169706885]2.4.1.1 监测结果与现状评价
[bookmark: _Toc318810390]“十四五”期间开展了相城区建成区昼间区域声环境质量监测，监测点位14个，评价方法依据《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640—2012）。
“十四五”期间，相城区建成区昼间区域声环境的等效声级总体水平等级为三级。夜间区域声环境的等效声级总体水平等级为四级。其中2025年相城区建成区昼间区域声环境的等效声级总体水平等级为三级。
从区域环境噪声声源构成比例看，均以交通噪声为主，其次为生活噪声，施工噪声和工业噪声占比相对较少。区域环境噪声声源构成详见图。

图2.4-2 建成区“十四五”期间区域声环境声源构成图
[bookmark: _Toc9577][bookmark: _Toc9356][bookmark: _Toc169706886][bookmark: _Toc23196]2.4.1.2变化趋势分
“十四五”期间，相城区建成区昼间区域声环境质量整体比较稳定，从均值上看，整体略有下降。其中，曹家桥东5号电线杆处、水韵花都家园80路（东线）站台处、古元路路灯008号杆旁昼间等效声级变化较小；盛裕科技（苏州）有限公司北门内50米处、227省道距沪宁高速以北200米处、中国婚纱城东侧婚纱城灯001杆处声级变化较大。相城区建成区区域声环境质量变化见图。
与“十三五”相比，相城区建成区昼间区域声环境等效声级整体有所改善；夜间区域声环境等效声级基本持平。 

图2.4-3 “十四五”期间建成区区域声环境质量监测结果统计图
[bookmark: _Toc169706887][bookmark: _Toc11745][bookmark: _Toc7133][bookmark: _Toc16158]2.4.2 道路交通声环境
[bookmark: _Toc169706888][bookmark: _Toc27160][bookmark: _Toc21153][bookmark: _Toc759]2.4.2.1 监测结果与现状评价
[bookmark: _Toc169706889] “十四五”期间开展了相城区建成区昼间道路交通声环境质量监测，监测点位12个。评价方法依据《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640—2012）。
“十四五”期间，相城区建成区昼间道路交通声环境的等效声级强度等级为一级。夜间道路交通声环境的等效声级强度等级为二级。2025年，相城区建成区昼间道路交通声环境的等效声级强度等级为一级。
[bookmark: _Toc19653][bookmark: _Toc20814][bookmark: _Toc3352]2.4.2.2变化趋势分析
“十四五”期间，相城区建成区昼间道路交通声环境质量整体比较稳定，从均值上看，整体略有下降。其中，相城大道、齐门北大街、春申湖路昼间等效声级变化较小；人民路和广济北路声级变化相对较大。相城区建成区道路交通声环境质量变化见图。
与“十三五”相比，相城区建成区昼间道路交通声环境等效声级整体下降，夜间道路交通声环境等效声级整体下降。 

图2.4-4 “十四五”期间建成区道路交通声环境质量监测结果统计图
[bookmark: _Toc448156408][bookmark: _Toc169706890][bookmark: _Toc13048][bookmark: _Toc25281][bookmark: _Toc12784]2.4.3声环境质量小结
[bookmark: _Toc5387][bookmark: _Toc12984][bookmark: _Toc169706891][bookmark: _Toc8492]2.4.3.1 结论
“十四五”期间，相城区建成区声环境质量总体保持稳定。
相城区建成区昼间区域声环境的等效声级总体水平等级为三级。夜间区域声环境的等效声级总体水平等级为四级。从区域环境噪声声源构成比例看，以交通噪声为主。与“十三五”相比，昼间区域声环境等效声级整体有所改善；夜间区域声环境等效声级整体基本持平。
相城区建成区昼间道路交通声环境的等效声级强度等级为一级。夜间道路交通声环境的等效声级强度等级为二级。与“十三五”相比，昼间道路交通声环境等效声级和夜间道路交通声环境等效声级整体均有所改善。
[bookmark: _Toc25662][bookmark: _Toc169706892][bookmark: _Toc23817][bookmark: _Toc25827]2.4.3.2 原因分析
[bookmark: _Toc169706893]“十四五”期间，随着相城区社会、经济、城市建设等多方面的发展，轨道交通、环线快速路、商业综合体日益增多，建成区人口密度较高，社会活动也相对频繁，机动车保有量持续处于较高水平，城市声环境质量的保持与改善面临着巨大压力。
[bookmark: _Toc15977][bookmark: _Toc8404][bookmark: _Toc23589]2.4.4 建议对策
1.加强噪声污染防治宣传。结合六五世界环境日，爱耳日，以官方网站、电视台、微信、微博等新闻媒体为渠道，通过设置宣传点等形式，广为宣传噪声污染防治法律法规，普及噪声污染防治科学知识。提升居民自治管理噪声的意识，减少广场舞扰民噪声。
2.加强噪声污染防治监管。严格落实建设项目环境影响评价制度，督促工业企业落实噪声污染防治主体责任，确保厂界噪声排放达标。严格控制建筑工地施工时间，夜间施工应取得施工证明。采取货运车辆限行管理、淘汰不合格和过期报废车辆、严查“炸街车”、设立禁鸣区和限速区等源头预防措置，设置声屏障及生态隔离带等传播途径防护措施，减轻公路和城市道路交通噪声污染。
3.开展专项整治行动。针对各类信访较多的噪声污染问题，开展各类工业企业、建筑施工、交通运输、社会生活等专项整治行动。为确保考生有安静的考试环境，联合教育、城管、公安、住建等部门在中、高考期间联合开展绿色护考行动，加强对学校、考场等周围区域的巡查力度，严格控制建筑施工等噪声污染源作业时间，及时查处和制止噪声污染。
[bookmark: _Toc11373][bookmark: _Toc5833]2.5 生物多样性
[bookmark: _Toc12649][bookmark: _Toc3784]2.5.1 观测站点建设情况
 相城区生物多样性观测站点是苏州市首个生物多样性观测站点，于2022年“六·五”环境日在虎丘湿地公园正式落成，2023年开展了站点二期建设。站点以打造全省领先，具备综合性、基础性、创新性的生物多样性监测与科研平台为目标，在虎丘湿地公园、西咀公园、莲花岛、漕湖湿地、盛泽荡等生物多样性热点区域布设5台鸟类高清鹰眼摄像头，在太湖长洲苑湿地公园、莲花岛布设2台红外相机用于观测哺乳动物，在西咀公园布设1台水下相机用于观测鱼类，同时搭建了生物多样性保护智慧服务平台，实现了相城区生物多样性多类群的Al智能监控监测和“一张图”展示。
[image: ]
[bookmark: _Toc25868][bookmark: _Toc16954]2.5.2 本底调查成果
2022年5月—2023年7月对相城区开展了为期一年的生物多样性本底调查，初步掌握了相城区生物多样性“家底”。共记录物种总数1210种，占全省已发现物种种数的17.5%。包括509种陆生维管植物、177种陆生脊椎动物（7种两栖动物、7种爬行动物、155种鸟类、8种哺乳动物）、158种昆虫、366种水生生物（42种鱼类、36种淡水底栖大型无脊椎动物、182种浮游植物、48种浮游动物、94种水生维管植物（含湿生））。
其中，记录到珍稀濒危物种32种。①国家保护物种26种，其中国家Ⅰ级重点保护野生动植物5种，包括南方红豆杉、水杉、苏铁、银杏等，国家Ⅱ级重点保护野生动植物21种，包括罗汉松、连香树、郁金香、花龟等。②《中国物种红色名录》及IUCN收录的濒危物种达22种，其中极危（CR）物种4种，包括花龟、银杏等，濒危（EN）物种5种、易危（VU）14种及近危（NT）11种。此外，收录于省“两个名录一个清单”的物种红色名录11种、生态环境质量指示物种28种。
[bookmark: _Toc23559][bookmark: _Toc13134]2.5.3平台观测成果
平台从2024年起开展持续性监测，2024和2025年累计观测到70种鸟类，其中列入《国家重点保护野生动物名录》Ⅰ类的有青头潜鸭（Aythya baeri）和东方白鹳（Ciconia boyciana）2种，列入《国家重点保护野生动物名录》Ⅱ类的有斑头秋沙鸭（Mergellus albellus）、大天鹅（Cygnus cygnus）、花脸鸭（Sibirionetta formosa）和水雉（Hydrophasianus chirurgus）共4种；列入《世界自然保护联盟（IUCN）濒危物种红色名录》易危（VU）种1种，为红头潜鸭（Aythya ferina）；近危（NT）种2种分别为罗纹鸭（Mareca falcata）、白眼潜鸭（Aythya nyroca）。列入《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆地野生动物名录》的鸟类共有64种；江苏省重点保护动物36种。


[bookmark: _Toc7908]3 生态文明建设
[bookmark: _Toc24428]3.1生态文明建设现状、成绩
（一）污染防治攻坚取得新进展
减污降碳协同增效成效显著。望亭发电厂燃气机组脱硝改造，完成VOCs重点产业集群整治、综合治理项目及清洁原料替代项目、天然气锅炉低氮改造和工业炉窑整治，大幅削减大气污染物排放。提前淘汰超4000辆柴油车，更新电动叉车超600辆，强化工地扬尘、道路保洁和餐饮油烟治理。完善重污染天气应对机制，实现重点企业全覆盖。
水生态环境质量持续向好。省考及以上地表水断面优Ⅲ比例达100%，持续削减入湖污染物通量。实施太湖综合治理行动、阳澄湖生态优化行动及水生态环境提升三年行动（2022-2024），推进完成阳澄湖水生植被修复、养殖池塘标准化改造等项目，高标准建设永昌泾、冶长泾生态廊道。2023年以来，阳澄湖水质均达Ⅲ类，太湖2个关联国省考断面水质均为Ⅱ类。
土壤污染防治成效持续巩固。以用途变更为“一住两公”地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。动态更新土壤污染重点监管单位、地下水污染防治重点排污单位名录。严格建设用地准入管理，实现疑似污染地块、污染地块空间信息与国土空间规划“一张图”管理。
（二）绿色低碳发展
高水平推进资源节约与环境保护。严把项目环境准入关，落实“三区三线”划定成果。推进建设苏州高铁新城“双碳”先导区，获批全省首批“城乡建设碳达峰碳中和先导区”和“全球人居环境规划设计奖”，编制印发《江苏省碳达峰碳中和试点（苏州相城区）建设方案》。系统推进低效工业用地更新，提升土地资源利用效率。创新运用“数据得地”机制，保障优质存量企业用地需求。
推动绿色新兴产业持续发展。在全国率先提出发展数字金融产业，引进落户23家总行总部级数字金融创新机构，集聚相关企业341家总规模达1678亿元，成为江苏省唯一的省级数字金融产业集聚区。汇聚长三角先进材料研究院等四家市级研发机构，成立智能车联网产业创新集群党委，创新打造“党建+产业”模式。
推进低碳智慧交通发展。开展运输装备绿色转型，大力推动公共交通车辆电动化，提升新能源车辆占比。高铁新城作为交通运输部首批智能交通先导应用试点区域、省级车联网和智能网联汽车质量发展先行区，以智驾驱动交通领域降碳增效。
（三）生态保护修复成效显著
[bookmark: OLE_LINK13]生态保护空间格局科学划定。完成“三区三线”划定，明确生态保护红线总面积21.04平方公里。完成两次生态空间管控区域调整，调整后总面积达150.61平方公里，实现了生态保护空间精细化管理。开展两轮阳澄湖生态优化行动，修复岸线40.02公里、湿地195.58万平方米，实施阳澄湖水生植被修复试点，建成省级、市级湿地公园各1处，湿地保护小区12处，湿地保护率达66.7%。建设永昌泾、冶长泾两条平行的生态廊道，增强漕湖—鹅真荡—阳澄湖的生境连通性。
生物多样性保护成效逐步显现。印发《苏州市相城区生物多样性保护规划（2025—2035）》，系统构建“一核两区多廊道多节点”的生物多样性保护空间格局，2023年全域生物多样性本底调查记录物种数1210种，占全省17.5%，包括国家I级保护动物青头潜鸭等。建成苏州市首个生物多样性观测站，搭建AI智能监控监测系统和大数据平台，形成“水陆统筹、天地空一体化”的生物多样性观测网络体系。
生态文明创建活动系统推进。系统开展“节约型机关”“生态文明建设示范乡镇”“生态文明建设示范村”等系列创建活动，2024年共完成造林绿化总面积571.25亩，林木覆盖率达20.27%。新建和改造提升城市公园、社区公园等，形成“开门见绿、步行入园”的城市格局。
（四）环境风险防控
危废处置能力和应急管理稳步提升。建成1个区级小量危废收集中心，实现对产废企业的全过程闭环监督管理，2024年完成涉危险废物单位规范化环境管理评估和整改。修订印发突发环境事件应急预案，制定“强基提能”三年行动计划。推广应急预案线上备案。建立常态化联合检查机制，增强区域环境风险防控能力。
（五）现代环境治理体系
生态损害赔偿机制持续健全。构建权责清晰、流程规范的生态损害赔偿体系，2023年共建苏州工业园区－相城区生态环境损害赔偿基地，联合发布《关于加强生态环境损害赔偿与检察公益诉讼衔接的工作意见（试行）》，累计办理生态损害赔偿案件60余件，所有案件均完成生态修复。
环境基础设施建设持续推进。推进落实生态环境基础设施建设三年行动计划。推进环太湖地区城乡有机废弃物处理利用示范区建设。推进EOD模式创新，“渭塘小流域综合整治提升及产城融合发展”项目纳入省级项目库。实施漕湖污水处理厂尾水生态缓冲区等项目。
多维度监测网络建设持续深化。建成北太湖及通湖河道水质自动监测站7座，覆盖重点河湖关键区域，实现水质指标实时采集、数据动态传输。运用大数据技术搭建环境监管平台，提升环境监管精准性、时效性与协同效率。
[bookmark: _Toc5290]3.2“十五五”规划目标任务
到2030年，全区生态环境保护实现新进步，生态文明建设迈上新台阶，绿色低碳发展模式全面确立，公众对优美生态环境的获得感、满意度显著提升，美丽相城建设取得重大标志性成果。展望2040年，绿色生产生活方式广泛形成，碳排放提前实现达峰后稳中有降，生态环境根本好转，生态环境治理体系和治理能力现代化基本实现，建成美丽苏州相城样板。
一、 巩固提升水环境质量，促进人水和谐共生发展
（一）全力推动水环境质量稳中有进。加快推进污水处理设施、管网建设及修复等重点项目。进一步完善地表水监测网络建设。深入开展溯源整治，实施重点断面“一断面一方案”精准攻坚。稳步提升国省考及市级监测断面水质优Ⅲ比例，开展全区所有水体“消劣增优”行动。
（二）扎实推进太湖、阳澄湖综合治理。系统开展通湖河道治理，持续推进新一轮太湖综合治理行动方案，推动太湖高质量实现“两保两提”目标。完善太湖保护工作体系，确保望虞河一、二级支流支浜、太湖通湖河道水质达到或好于Ⅲ类。
（三）规范工业企业污染防治提升工业污水处理能力。严格执行《苏州市总磷污染控制实施方案》，持续推进工业废水与生活污水分类收集、分质处理。重点推进再生资源中心、泗塘工业污水预处理单元等项目，谋划实施苏相合作区工业污水预处理单元等工程。
（四）提升城镇生活污水收集处理率。规范开展年度水污染物平衡核算。开展“一厂一策”系统化治理。持续推进城市污水管网整治，深入推进雨污分流改造、污水管网检测更新及修复，加快实现建成区污水全收集、全处理。有序推进新一轮城镇污水处理厂提标改造。
（五）推进美丽河湖建设。严格控制岸线开发利用提高利用效率，依法划定河湖岸线保护范围。深入推进河湖“清四乱”常态化规范化，持续开展河湖水生态修复工程和湖泊保护。积极推进河湖连通、堤防贯通建设，提升水系连通性与防洪生态功能。分类开展、分步推进美丽河湖建设工程，持续改善重点湖泊河流水质。完善环湖区域水质监测站点，强化污染源溯源整治，实施重点断面“一断面一方案”，稳步提升国省考断面水质优III比例，重点湖泊水质全面达III类。
二、 深化大气污染协同治理，持续改善蓝天空气质量
（一）深化工业污染源治理。持续深化重点行业深度治理和集群整治，强化挥发性有机物全过程全环节系统治理。依法依规严格控制新建、扩建使用高VOCs建设项目，加大清洁原料替代力度，大力推广使用低VOCs含量涂料，鼓励全水性涂料替代。强化VOCs无组织排放管控。推进涉气企业产污、治污设备用电等多参数联网监控，建立健全非现场监管体系和应用。
（二）加强面源污染精细化监管。推动巡查方式科技化转型，增加“高空天眼”覆盖面，接入生态环境大数据平台实现预警与溯源。加强城市扬尘、秸秆焚烧、餐饮油烟等治理。
（三）强化移动源污染防治。持续优化货物运输结构，加快提升机动车清洁化水平，不断增加公共领域车辆中新能源车比例，加快淘汰国四及以下柴油货车、国二及以下非道路移动机械。推动工地新能源设备推广使用，提高清洁运输比例，完善港口码头岸电设施建设和使用率。
（四）加强区域联防联控。积极推进长三角区域大气污染联防联控。落实苏州市空气质量改善达标目标，进一步巩固改善空气质量，完善重污染天气应对机制，确保应急减排清单覆盖所有涉气企业。
（五）营造宁静和谐生活环境。科学划定并优化声环境功能区。开展噪声敏感建筑物集中区域划定工作试点。建立城市噪声实时监测网络，加强噪声污染防治执法，以法治力量营造宁静宜居的城市声环境。
三、 加强土壤污染防治力度，全面整治农村人居环境
（一）加强受污染耕地安全利用。依据全区耕地土壤环境质量类别划分成果数据，实施差异化管控策略确保精准施策、全面覆盖。推广应用安全利用技术模式。对严格管控类耕地落实种植结构调整等管控措施。
（二）保障重点建设用地安全利用。加强在产企业土壤污染源头防控，动态更新重点监管单位名录。实施建设用地用途变更联动监管，强化化工等遗留地块风险管控。确保土地安全高效利用。
（三）促进土壤污染风险管控和绿色低碳修复。科学合理规划土地用途，加强土壤污染状况调查评估全过程质量控制与监管，坚持“一地一策”科学合理确定风险管控或修复方案，推广“环境修复+开发建设”“修复工厂”和绿色低碳修复等好的经验，提升修复工作的生态与经济效益。
（四）形成重点地块全生命周期管理体系。借助信息化系统，对重点地块实施清单动态更新和“一地一档”数字档案管理，实现重点地块从调查、评估到修复、再利用的全过程闭环管理。
（五）系统治理推进美丽乡村建设。强化农业面源污染防治，系统推进农村生活污水治理与资源化利用。持续开展农村黑臭水体排查整治，实施农田排灌系统生态化改造，推广生态健康养殖。深入推进化肥减量增效。开展宜居宜业和美乡村培育，整体提升乡村建设和发展水平。
四、 严格生态保护修复监管，提升优质生态供给能力
（一）严格保护自然生态空间。加强生态保护红线区域内的有限人为活动管理。做好生态空间管控区域监督、管理和优化调整工作，对重要湖泊、河流湿地等生态控制区，限制对生态环境造成较大影响的项目开发。
（二）推动生态系统保护修复。配合构建市域生态保护格局，实施重要生态系统保护和修复工程。因地制宜建设街头绿地、口袋公园，提高城区绿地生境质量和固碳的生态功能。
（三）持续强化生物多样性保护。实施生物多样性保护规划，探索“生态岛”试验区建设，持续开展增殖放流。开展生物多样性长期观测，健全监测网络，开展第二轮生物多样性本底调查。推进观测站点建设，健全观测网络。开展生物多样性保护科普教育活动。
（四）严格生态破坏问题监督。加强生态保护空间监督管理，严肃查处生态破坏行为。完成“绿盾”专项行动任务。强化《江苏省自然生态保护修复行为负面清单》运用。
五、 加快推进绿色低碳转型，服务高质量发展新格局
（一）推动资源节约与产业绿色升级。实施重点区域、行业节能降碳工程。推动工业用地提质增效，深化土地节约集约利用。做强做优3大主导产业，发展壮大3个重点产业，布局培育未来赛道。
（二）积极稳妥推进碳达峰碳中和。遏制“两高一低”项目盲目上马，全面推进省级碳达峰碳中和试点城市建设。配合开展大气污染物与温室气体融合排放清单更新编制，加快建设碳排放权交易市场。
（三）系统推进“双碳”先导区建设。稳步推进高铁新城碳达峰碳中和先导区建设，科学制定达峰路径，建立一套低碳规划目标与指标体系，打造可复制、可推广的碳达峰碳中和先导区发展模式。
（四）科学探索生态产品价值实现。探索开展生态系统生产总值（GEP）研究。深化“司法+行政”协作，探索碳汇补偿、生物多样性保护等多样化等多样化生态修复方式。引导社会资本参与，推动生态优势转化为发展优势。
（五）推动交通运输绿色低碳转型。推动交通运输领域大规模设备更新。加快“光储充换”智能微电网建设。提升清洁能源在交通运输领域的覆盖水平与应用效率。构建绿色低碳、智能高效的综合交通运输体系。
六、 强化“无废城市”建设，筑牢全域环境风险防线
（一）加大“无废城市”建设力度。发挥“无废工厂”示范引领作用。强化固体废物综合治理。实施处理能力强基行动，高标准规划建设相城区固体废物资源化利用中心。探索固体废物“无废运输”新模式。
（二）提高固体废物和危险废物处置水平。优化完善一般工业固废收运处置体系，提升建筑垃圾治理和资源化利用能力。持续开展危险废物规范化评估。
（三）强化工业园区环境风险防控。推动完成重点园区河流突发水污染事件“一园一策一图”。常态化推进环境风险企业隐患排查治理。扎实推进安全生产“六化”建设。
（四）提升环境应急能力。强化应急队伍建设，定期组织演练。增加应急设备储备。完善重污染天气应急预案，更新应急减排清单。
七、 健全现代环境治理体系，构建多元社会共治格局
（一）提质生态环境制度建设。深化生态文明体制改革，强化自然资源资产离任审计。推进生态环境治理体系机制建设，深化环评制度和污染物排放总量管理改革，推进环评与排污许可联动改革，推进生态环境损害赔偿，严格落实“一案双查”机制，推动行政执法与损害赔偿有效衔接，发挥“生态+检察”机制。
（二）强化生态环境基础设施建设。推进实施生态环境补短板三年行动计划。积极稳妥推进工业废水与生活污水分类收集、分质处理。推进城镇污水处理厂尾水生态湿地建设。优化固废资源化利用和安全处置水平。
（三）推进监测监控数智化转型。聚焦构建智能河湖监管体系。运用无人机、大数据等技术手段，提升重点河湖水质自动化监测与污染源实时管控能力，实现多业务自动取证与动态报警。依托“相城生态环境大数据应用平台”推进数据治理，打造特色应用的示范体系，配合建设生态环境监测监控系统。
（四）全面提升区域监测监控能力。推进生态园林城市建设，打造“公园城市”，开展“无废细胞”创建，推进垃圾分类精细化管理，完善绿色设施支撑，引导公众参与。
（五）推行绿色文明生活方式。树牢“两山”理念，推进生态文明建设示范区创建。创作相城特色生态文化精品，建设生态文明教育实践基地。完善公众监督举报机制，鼓励社会参与。
（六）大力弘扬生态文化。贯彻落实习近平生态文明思想，积极提升全区生态文明建设水平和示范效果。建设一批生态文明建设教育实践基地。完善公众生态环境监督和举报反馈机制。深化企业环保信用评价和环境信息依法披露。积极参加生态环境交流合作，传递相城生态环境保护声音。
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[bookmark: _Toc16135][bookmark: _Toc474844469][bookmark: _Toc448156415]4.1环境质量情况 
2025年是“十四五”规划收官之年。这一年，相城区勠力同心，持续发力，坚决贯彻落实上级决策部署，纵深推进生态文明建设的坚定决心和务实举措，获得了国家生态文明建设示范区的重磅招牌，水、气环境指标高质量考核连续3年位居苏州大市首位。全区PM2.5年均浓度同比改善，8个国省考断面水质优Ⅲ比例为100%，优Ⅱ比例同比均持平，国考阳澄湖心断面水质连续3年实现“达Ⅲ”目标，水环境质量持续稳定向好；声环境质量总体保持稳定。
[bookmark: _Toc1563]4.2主要环境问题
“十四五”期间，相城区生态环境质量稳步提升，各项工作取得一定成效，但当前相城开发强度日益加大，污染物排放总量持续处于高位，环境容量日益收窄，环境质量改善的瓶颈还未根本突破。
一是大气环境质量方面。PM2.5改善幅度收窄：“十四五”期间基本保持稳定，“十五五”时期要进一步突破需采取更根本、更创新的举措。优良天数比例达标堪忧，主要影响为工程机械、道路机械、机动车等移动源排放的氮氧化物促进了臭氧生成。
二是水环境质量方面。虽整体水环境质量逐年提升，但水环境质量仍存在季节性波动。阳澄湖水动力复杂，外源输入多，重点湖泊稳定达Ⅲ仍面临一定压力。
三是声环境质量方面。声环境质量的保持和改善仍面临着巨大的压力。各类信访中噪声投诉占比较大。噪声仍为对居民生活影响较大的环境问题。随着相城区社会、经济、城市建设等多方面的发展，建成区人口密度较高，社会生活、工业生产活动也相对频繁，机动车保有量持续处于较高水平。同时，社会公众对宜居环境的追求和生态环境保护意识的提升，也都对声环境质量工作提出了更高的要求。
四是土壤环境方面。“十三五”、“十四五”期间，土壤污染治理主要侧重于开展污染状况普查、完成遗留地块土壤调查与风险管控，2024年11月生态环境部印发《土壤污染源头防控行动计划》，“十五五”期间土壤污染防治方向要向源头防控进一步发力，严防新增污染。
五是固危废管理方面。安全生产问题类型复杂、监管难度较大。一般工业固体废物收集体系尚不完善，粉煤灰、炉渣等大宗固废以及建筑垃圾、大件垃圾、园林废弃物等综合利用方式较为单一，高附加值产品少，资源化利用水平有待提升。
[bookmark: _Toc20116]4.3环境工作对策
“十五五”时期是推动经济社会发展全面绿色转型、实现碳达峰目标的关键期，也是基本建成美丽江苏、美丽苏州的攻坚阶段。相城区将紧扣“高水平保护支撑高质量发展”主线，锚定“打造全国领先的绿色低碳城区示范标杆”目标，坚定不移走生态优先、绿色低碳发展之路。立足辖区生态本底条件，制定差异化任务——既落实国家“巩固生态环境质量”的总体部署，又打造“城湖共生、蓝绿交织”的地方特色，形成“一芯融城、双湖拥城、四楔入城、多廊连城”的生态格局。
在增蓝天上，针对全区大气环境改善幅度收窄方面，具体谋划能源结构低碳转型、工业污染源头治理、移动源污染防控、面源污染精细化监管等任务。到2030年，全区PM2.5浓度持续下降，优良天数比率稳步提升，均达到上级考核要求；臭氧浓度增长趋势得到有效遏制，基本消除重污染天气；主要污染物排放总量大幅减少。
在护碧水上，扎实推进太湖、阳澄湖综合治理，锚定太湖、阳澄湖及其他重点湖泊安全度夏目标，持续深化本质治污；聚焦水环境基础设施短板弱项，提升工业污水收集处理能力，加快推进全区污水处理设施及管网建设等重点项目建设，以项目化举措扎实推进水环境治理；加强水质监测预警，进一步完善地表水监测网络建设，到2030年，全区地表水达标率和优Ⅲ比例稳步上升，完成上级下达的污染物减排目标。
在守净土上，做好“一住两公”地块土壤调查全流程监管，保障建设用地100%安全利用，严守“住得安心”底线；促进土壤污染绿色低碳修复，健全重点行业关闭搬迁企业地块土壤环境管理体系，建立全生命周期数字化管理台账，形成“一地一档”数字档案，并与国土空间规划进行整合，有效防范用地风险。
在治废上，以补齐短板为目标，针对区内一般工业固废收集单位管理水平低、大宗固废利用处置难等重点问题，进一步加强现场调研和专家指导，积极推进大宗固废出路疏解调研及相关新技术、政策推行工作，规范一般固废收集单位现场贮存场所设置和现场管理，做好大宗固废规范化贮存、转移等环节管理。
在生态管控上，启动生态环境分区管控更新工作，统筹划定优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，实施分区域差异化精准管控的环境管理制度，初步形成生态环境分区管控体系；推进生态环境分区管控成果数据共享工作，助力产业布局优化和产业结构提升，持续推动经济高质量发展。
在绿色低碳发展上，推进低碳工程建设，优先引入和推进绿色低碳项目，推广企业绿色用能，积极引导我区行业企业参与碳减排，积极开展减排项目申报，在获得减排收益的同时全面降低全区碳排放强度。
在安全上，围绕“强基提能”专项行动，推动较大以上环境风险企业“一图两单两卡”建设，督促企业制定突发环境事件应急预案并备案，开展针对性演练，提升企业环境安全主体责任意识。构筑较大环境风险企业“风险单元-管网、应急池-厂界”的突发水污染事件“三道防线”。围绕“不出单元”核心目标，加强环境应急小单元三级防控体系建设，构建“一、二、三级”阶梯式拦截网络，推进精细化环境风险防控。完善环境应急物资贮备体系，以环境风险物资经营企业、重点环境风险企业自有应急物资为依托，建立和完善环境应急物资贮备（代贮）体系。
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相城区环境空气质量例行监测主要以连续性、准确性为原则，来反映建城区基本的空气污染情况。
具体监测内容见表4.1-1相城区环境空气监测内容。
表4.1-1  相城区环境空气监测内容
	监测
类型
	监测
项目
	监 测
方 法
	监 测
时 间
	监 测
仪 器
	监测
点位

	环境空气
	二氧化硫
	空气自动采样监测
	每日
	BNET-SMO2气态污染物采样系统
	区生态局、区监测站

	
	二氧化氮
	
	
	
	

	
	总悬浮颗粒物等
	
	
	
	

	降水
	pH值
	玻璃电极法
	逢雨必测
	北京奥立龙公司868型pH测定仪
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空气质量指数是在空气质量日报、预报中按规定方法计算的污染指数，其对应的浓度限值如表4.1-2所示，空气污染指数范围相应的空气质量级别如表4.1-3所示。 
表4.1-2  空气污染指数(AQI)对应的浓度限值
	空气质量分指数（IAQI）
	污染物浓度(mg/m3)
	

	
	SO2
(日均值)
	NO2
(日均值)
	PM10
(日均值)
	CO
(日均值)
	O3
(小时均值)
	PM2.5
(日均值)

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	50
	0.050
	0.040
	0.050
	2
	0.160
	0.035

	100
	0.150
	0.080
	0.150
	4
	0.200
	0.075

	150
	0.475
	0.180
	0.250
	14
	0.300
	0.115

	200
	0.800
	0.280
	0.350
	24
	0.400
	0.150

	300
	1.600
	0.565
	0.420
	36
	0.800
	0.250

	400
	2.100
	0.750
	0.500
	48
	1.000
	0.350

	500
	2.620
	0.940
	0.600
	60
	1.200
	0.500



表4.1-3  空气污染指数范围及相应的空气质量级别
	空气污染指数(AQI)
	空气质量级别
	空气质量状况
	表征颜色
	对健康的影响
	建议采取的措施

	0～50
	Ⅰ
	优
	绿
	可正常活动
	/

	51～100
	Ⅱ
	良
	黄
	对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
	极少数异常敏感人群应减少户外活动

	101～150
	Ⅲ
	轻度污染
	橙
	易感人群症状有轻度加剧，健康人群出现刺激症状
	儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼

	151～200
	Ⅳ
	中度污染
	红
	进一步加剧易感人群症状，可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响
	疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼，一般人群适量减少户外运动

	201～300
	Ⅴ
	重度污染
	紫红
	心脏病和肺病患者症状显著加剧，运动耐受力降低，健康人群普遍出现症状
	儿童、老年人和心脏病、肺病患者应停留在室内，停止户外运动，一般人群减少户外运动

	＞300
	Ⅵ
	严重污染
	褐红
	健康人群运动耐受力降低，有明显强烈症状，提前出现某些疾病
	儿童、老年人和病人应当留在室内，避免体力消耗，一般人群应避免户外活动


根据区日平均浓度计算空气质量指数（AQI）可得出环境空气质量良好天数百分率，环境空气质量良好天数百分率是指区全年环境空气质量良好以上天数（即空气污染指数AQI小于或等于100的天数）占总天数比例的平均值。计算公式为：
空气质量良好天数百分率= (∑(全年空气质量良好以上天数/总天数)/n)×100%
其中，n为辖区内空气自动监测站数。
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国家空气质量评价采用《环境质量报告书编写技术规定》中的环境空气综合污染指数法，其公式为：
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P：空气污染综合指数
Pi：i项空气污染分指数
Ci：i项空气污染物的年均值，当 i 为 CO 和 O3 时，Ci 为相应的百分位数浓度值
Si：i项空气污染物的环境质量标准，（当 i 为 CO 时，为日均值二级标准；当 i 为 O3 时，为 8 小时均值二级标准）
Fi：i项空气污染物的负荷系数
评价标准采用国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级年平均标准：
表4.1-4《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级年平均浓度限值
	污染物名称
	二级年平均浓度限值
	浓度单位

	二氧化硫
	0.06
	
毫克/立方米
（mg/m3）

	二氧化氮
	0.04
	

	可吸入颗粒物
	0.07
	

	细颗粒物
	0.035
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[bookmark: _Toc3059][bookmark: _Toc5112][bookmark: _Toc97206430][bookmark: _Toc73448850][bookmark: _Toc16262][bookmark: _Toc72315277][bookmark: _Toc97913082][bookmark: _Toc98420281][bookmark: _Toc97821924]5.2.1 监测分析方法
pH值：《水质 pH 值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）。
溶解氧：《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》（HJ 506-2009）。
高锰酸盐指数：《水质 高锰酸盐指数的测定》（GB 11892-89）《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法》（HJ 1445-2026）
化学需氧量(COD)测定：《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828-2017)。
五日生化需氧量（BOD5）：《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》（HJ 505-2009 ）。
氨氮：《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）。
总氮：《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》(HJ 636-2012)。
总磷：《水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法》（HJ 670-2013）。
挥发酚：《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 503-2009）。
石油类：《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》(HJ 970-2018)。
总氰化物：《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》（HJ 484-2009 ）。
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根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。
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水环境的评价采用单项污染指数和综合污染指数方法，评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），按国家环保总局颁发的《环境质量报告书编写技术规定》进行评价。

一般水质因子的评价方法采用污染指数法，计算公式为：Pij=

特殊水质因子溶解氧的污染指数计算公式为：Pij=

其他：		Pj=
P=[image: ]
Kij=[image: ]
Kj=[image: ]
式中：Pij为j断面i项污染物的单项污染指数；
    	Cij为j断面i项污染物的浓度实测年均值（mg/L）；
     	Csi为i项污染物的评价标准值， Ci0为溶解氧的评价标准值（mg/L）；
     	Pj为j断面的综合指数污染指数；
P为该河段的综合污染指数；
     	Kij 为j断面i项污染物的污染分担率；
Kj为j断面的污染负荷比；
n为该断面参与评价的污染物项数。
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评价标准采用《湖泊富营养化调查规范》（第二版）中的评分法标准，如表4.2-1所示。根据以上标准，确定各监测点每个指标的分值，然后依下列公式求出总的平均分值：


式中，M-湖泊营养状态评分指数值；Mi-第i项评价参数的评分值；n-评价参数的个数。
表4.2-1 湖泊富营养化评分与分级标准
	营养程度
	评分值
	参数

	
	
	叶绿素a
(mg/m3)
	TP
(mg/L)
	TN
(mg/L)
	CODMn
(mg/L)
	SD
(m)

	贫营养
	10
	0.5
	0.001
	0.020
	0.15
	10.0

	
	20
	1.0
	0.004
	0.050
	0.4
	5.0

	中营养
	30
	2.0
	0.010
	0.100
	1.0
	3.0

	
	40
	4.0
	0.025
	0.300
	2.0
	1.5

	
	50
	10.0
	0.050
	0.500
	4.0
	1.0

	富营养
	60
	26.0
	0.100
	1.00
	8.0
	0.50

	
	70
	64.0
	0.200
	2.00
	10.0
	0.40

	
	80
	160.0
	0.600
	6.00
	25.0
	0.30

	
	90
	400.0
	0.900
	9.00
	40.0
	0.20

	
	100
	1000.0
	1.30
	16.0
	60.0
	0.12
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[image: 公式1.png]在 统计学中, 以查尔斯·爱德华·斯皮尔曼命名的斯皮尔曼等级相关系数，即spearman秩相关系数。斯皮尔曼相关系数被定义成等级变量之间的皮尔逊相关系数。对于样本容量为n的样本，n个原始数据被转换成等级数据，相关系数ρ为：
[image: 公式2.png]实际应用中，变量间的连结是无关紧要的，于是可以通过简单的步骤计算ρ.被观测的两个变量的等级的差值，则ρ为：
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区域声环境质量情况，按《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640—2012）中区域环境噪声质量等级划定的规定进行评价。
将整个城市全部网格测点的等效声级分昼间和夜间，按以下公式进行算术平均运算，所得到的昼间平均等效声级和夜间平均等效声级代表该城市昼间和夜间的环境噪声总体水平
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道路交通声环境质量情况，按《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）中道路交通噪声质量等级划定的规定进行评价。
道路交通噪声监测的等效声级采用路段长度加权算术平均法，按以下公式计算道路交通噪声平均值。
[image: ]
[image: ]
[image: ]

[bookmark: _Toc18102][bookmark: _Toc3355][bookmark: _Toc16764]5.3.2 环境噪声质量评价标准
相城区建成区区域环境噪声和道路交通噪声测定参照《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）。
相城区建成区环境噪声监测划分为14个点位，城市各区域环境噪声质量评价执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）。
相城区道路交通噪声监测划分为12个点位，城市各道路交通噪声质量评价执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的4a类区限值：昼间70dB（A），夜间55dB（A）执行。
各污染物为首要污染物天数占比


各污染物为超标污染物天数占比


优良天数比例	
2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	0.83799999999999997	0.82699999999999996	0.8	0.83099999999999996	0.78400000000000003	


AQI年均值	
2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	75	70	75	70	74	


SO2	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	9	8	8	6	5	4	4	4	4	6	8	9	NO2	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	59	42	47	42	35	22	15	27	32	33	60	55	PM10	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	66	57	51	63	45	27	26	27	31	33	66	60	CO	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	21	18	14	14	13	15	10	10	14	17	18	18	O3	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	40	39	58	92	89	72	56	77	81	60	41	35	PM2.5	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	67	61	43	49	36	23	20	22	25	27	55	55	
2025年IAQI月均值









酸雨PH	
2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	7.11	7.05	7.08	6.69	6.88	


水质类别
Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅳ类	Ⅴ类	劣Ⅴ类	0.66857142857142904	0.314285714285714	1.7142857142857099E-2	0	0	




建成区“十四五”期间区域环境噪声声源构成图
交通	2021	2022	2023	2024	2025	11	10	10	11	11	工业	2021	2022	2023	2024	2025	0	0	0	0	0	施工	2021	2022	2023	2024	2025	1	1	2	1	0	生活	2021	2022	2023	2024	2025	2	3	2	2	3	



建成区“十四五”期间
区域声环境质量监测结果统计图
盛裕科技（苏州）有限公司北门内50米处	2021	2022	2023	2024	2025	53.9	51.5	51	60	62.4	曹庄新村1组15号户门前	2021	2022	2023	2024	2025	53.8	54.3	54.9	50.7	50.6	苏州立中实业有限公司路对面树林内小河旁	2021	2022	2023	2024	2025	51.9	53.4	53.6	52.9	49.5	古元路路灯008号杆旁	2021	2022	2023	2024	2025	60.4	62	60.9	59.6	59.2	227省道距沪宁高速以北200米处	2021	2022	2023	2024	2025	74.900000000000006	66.5	67.400000000000006	65.7	64.7	采莲路与嘉元路交叉处东北角电力电缆桩处	2021	2022	2023	2024	2025	62.5	60.9	60.7	56.4	56.3	欧风丽苑1#配电所旁	2021	2022	2023	2024	2025	52.4	53.6	50.5	48.3	47.6	中国婚纱城东侧婚纱城灯001杆处	2021	2022	2023	2024	2025	63.2	57	58.8	59.1	59.4	华元路伦敦桥西200米处	2021	2022	2023	2024	2025	62.9	63.9	61.5	63.8	59.9	花南花园19幢东北角围墙处	2021	2022	2023	2024	2025	48.5	47	48.5	51.3	51	水韵花都家园80路（东线）站台处	2021	2022	2023	2024	2025	62.8	61.4	62.7	57	55.1	御苑家园17幢东围墙处	2021	2022	2023	2024	2025	51.9	48.4	51.1	50.1	50.1	曹家桥东5号电线杆处	2021	2022	2023	2024	2025	56.4	56.4	58	58.3	58.3	新益村8号门前	2021	2022	2023	2024	2025	53.5	56.2	56.6	均值	2021	2022	2023	2024	2025	58.115384615384599	56.638461538461499	56.65	56.3857142857143	55.764285714285698	
等效声级（dB（A））



建成区“十四五”期间道路交通声环境质量
监测结果统计图
相城大道	2021	2022	2023	2024	2025	64	64.099999999999994	62.8	63.8	62.9	齐北门大街	2021	2022	2023	2024	2025	67.400000000000006	67.400000000000006	67.400000000000006	66.400000000000006	66.2	人民路	2021	2022	2023	2024	2025	62.6	64.5	61.7	62.2	61.3	广济北路	2021	2022	2023	2024	2025	65	67.3	64.7	64.2	63.6	春申湖路	2021	2022	2023	2024	2025	63.6	63.6	64.099999999999994	65.099999999999994	65.099999999999994	阳澄湖路	2021	2022	2023	2024	2025	62.2	62.2	61.3	60.9	63.6	均值	2021	2022	2023	2024	2025	64	64.5	63.6	63.8	63.8	
等效声级（dB（A））



image1.png




image2.png




image3.jpeg




image4.png




image7.png
95 108 1A DS

35

uqr,/a
ine
4

BiggEOY




image8.jpeg




image9.png
6.0

K] TR ) K

5.0

4.0

2.0

1.0

0.0+

B12[H b

BRI

ElN

TRl

WO L

R

R

it




image10.png
TR

20214 W 202247 W 20234F

20244 W 20254

312[HiE M

[Aibieat IV

ElPN & Ly

HEOE L

HE

RRERERIE

it




image11.png
HIRE T CEFE#ED

HRBHE (Th#E)

BRATI (A2 7))

ERE (FEEH

Tk i

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%




image12.png
HIIRZEIFIX PR iR )

MR X OoRIEE)

ERE

i

KTt

SRR G e

WIS

BB

FEETIR (LI

FERIX CBREFHED

Jebririe

T T T T T t T T T T 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

| BIES
L RIES
IV





image13.png
TR M

&

W 20214F W 20224F W 20234F 1 20244

20254

60.0

PR G 1L

BRI 81

BRI L PR AR L

FRIEE P4 )

FRiTE e 0

RRIEE

JIIEES

=g
=1

£





image14.png
—EERRE —RITEX EIDVN —EEFEL

- O A TS A S (S T o o . &
G\s\‘(s’s\‘s"‘\s.\‘-;'s\’\\‘e‘"(\‘\‘\A..J\ d,’ga\ :

N S PSS .p"\@, V & .p's. & o"'_@. A’» @, O
YV VYY" OFrYy S L
— FEERMAL — BT — FRETEME — FE L

’¢
%
00

2
2
%

o PN
W\\’a\/\ —

BRHIE I
IS

L I e e s e T e e e e
SRR BRI q,h\\w@\‘* S & 'V(» \"f\g,“\“\"(\,q,
& &,‘@\ \,‘)u\ \u\,&q),&,@s'&s q),bb\,oh\,‘)b <\ '\i‘ Q&Q m\ ,& \ Q\“"ﬁ’{»é’yb\'&“’v\“

VST

20234 B PEIE — Bl — BRI — BRI — BEEDE A — B G

4000
;é_\ 3000
&
~ 2000
k-4
&
# 1000
"
A Y e R Ny
20244F  — BTN — WGP — BRHLIL — AN — BT —

4000

AA A

HWEEE (ML)

o
S A 535 A1 405 4B 4 63 0 a0 il o 4R 6 @0 @ (B I 1 15 13 405 1 4B D 85 19 4 46 4 B 30 4 93 90 99 g o g1 oA (B

20254 — BHSEPGIL — BRI it — PRI AT — BHIS DG — PG G h — B b g

g

g

HHREE AL
&

g





image15.png
0.10

WK R K m K

HhFIKIV
I BRSNS
PR AL PR T PR 8 PR PR L PR





image16.png
st s Ve

i

s





image17.png
EERR IR (mg/L)

3.41

4.00

1.99
i .
0.00

ik A Tk





image18.png
AE (mg/L)

100 S F AR
050
0.097 0.117
0.045
000 | — ||

ik S ] TR




image19.png
M8 (mg/L)

0.100

0.070
0.051 0.042 EESINIIES

) .
0.000 .

ik K K





image20.png
2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

1.76

ik

BAE (mg/L)

0.72

K

1.44

Pk




image21.png
RIS (mg/L)

400 K

0.00 . .

K £IK PRI




image22.png
AR (mg/L)

LR NIIES
1.00
050
0.036 0.043
000 0.039

K S| K




image23.png
0.040

0030

0020

0.010

0.000

HBE (mg/L) I

0.016

ik

0012 0.012

£





image24.png
10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

FERRR RS (mg/L)

HFIKIVHE
5.25
2.75 2.95
K EoK A




image25.png
1.50

1.00

0.50

0.00

AR (mg/L)

HFAKIVHE

0.252

ik

0.156

FAM





image26.png
0.140
0.120
0.100
0.080
0.060
0.040
0.020
0.000

BB (mg/L)

0.122

0.055

i 7K

LRIV

EVIE:i

0.061

“F-7K




image27.png




image28.png




image29.png
Nae)

“ln




image30.png
F, :EXIOO%
P




image31.png
P=>P

i=1

=




image32.png
ii




oleObject1.bin

image33.png




oleObject2.bin

image34.png




oleObject3.bin

image35.png




image36.png
(P, P)x100%




image37.png
(P, / P)x100%




image38.png




oleObject4.bin

image39.png




image40.png
BZd?

Tamr o1y




image41.png
Aof: 8 —— AR TGRSR (Sa) REFFSHAH (5.0, dB (A
Li — B OEAES, dB (A):





image42.png
BT dB (A)

SR % g 9 LY L%

BIEE S5 % (Sa) <50.0 50.1~55.0 | 55.1~60.0 | 60.1~65.0 >65.0
WIFYSHAEE (5, <400 40.1~45.0 | 45.1~50.0 | 50.1~55.0 >55.0
TSR B A R OK T A S R WA CUFT L R

G CRET R CET .





image43.png
(@)




image44.png
Refre L —— MEAEEATHS AR (Lo REATHSAE% (L, dB (A
| R, 1= Y 1, m
I AR,
L MM AR, dB (A




image45.png
F2 ERZBREBEZRIS

#{i: dB (A)
% 3 =3 4 [LE e
BTSN R(LD | <68.0 68.1~70.0 | 70.1~72.0 | 72.1~74.0 >74.0
BFE s (Lo | <580 58.1~60.0 | 60.1~62.0 | 62.1~64.0 >64.0

YT B T WX CUF T BT BT B

Az,




