 

相开环建〔2026〕2027号

关于通苏嘉甬铁路110kV申石线、渭申线及渭申线石桥支线线路迁改工程生态环境影响报告表的批复

中铁二十四局集团上海电务电化有限公司：

你单位委托苏州普瑞菲环保科技有限公司编制的《通苏嘉甬铁路110kV申石线、渭申线及渭申线石桥支线线路迁改工程生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、通苏嘉甬铁路110kV申石线、渭申线及渭申线石桥支线线路迁改工程位于江苏省苏州市相城区漕湖街道、北桥街道境内，工程内容为（详见《报告表》）：新建110kV1355申石线/1322渭申线石桥支线双回架空线路路径长约1.74km（申石线32#/渭申线石桥支线8#~G3、G4~G8），新建110kV1355申石线/1322渭申线石桥支线双回地下电缆路径长约0.35km（G3~G4）；新建110kV1355申石线/1322渭申线双回架空线路路径长约1.92km（G8~G13、G14~G16），新建110kV1355申石线/1322渭申线双回地下电缆路径长约0.2km（G13~G14）；新建110kV1322渭申线双回架空线路路径长约0.5km（G8~G8-2，双侧架线单回运行）。新建110kV双回路角钢塔16基（G2~G15，G8-1、G8-2），110kV双回路钢管塔2基（G1、G16）。利用现状导地线恢复110kV1355申石线/1322渭申线双回架空线路路径长约1.766km（G16~申石线16#/渭申线36#），利用现状导地线恢复110kV1322渭申线双回架空线路（双侧架线单回运行）路径长约0.163km（G8-2~渭申线21#）。拆除110kV申石线32#/渭申线石桥支线8#~申石线24#/渭申线28#双回架空线路路径长约2.05km，拆除110kV申石线24#/渭申线28#~申石线22#/渭申线30#双回架空线路路径长约0.6km（220kV熟春4X39/4X40线拆除计入其他工程），拆除110kV渭申线28#~渭申线21#双回架空线路路径长约1.9km（另一回110kV线路为空线，220kV熟渭4X37/4X38线拆除计入其他工程）；拆除110kV双回路角钢塔7基（申石线31#/渭申线石桥支线7#~申石线25#/渭申线石桥支线1#），110kV四回路角钢塔1基（申石线24#/渭申线28#），拆除的7基混压四回路角钢塔（申石线22#/渭申线30#~申石线23#/渭申线29#，渭申线23#~渭申线27#）计入其他工程。

根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，能满足环境保护的相关要求，项目建设具备环境可行性，从环境保护角度考虑，我单位原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你单位要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。并做好以下工作：

（一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

（二）加强施工期的环境保护工作，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）的要求。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（三）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。采取必要的消声降噪措施，确保该工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。

（四）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、苏州市相城生态环境局组织实施该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作，苏州市相城生态环境综合行政执法局负责不定期抽查。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送苏州市相城生态环境局，并按规定接受生态环境部门的日常监督检查。

五、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

苏州相城经济技术开发区管理委员会

                                2026年10月28日
抄送：苏州市相城生态环境局
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