 

相开环建〔2026〕2026号

关于通苏嘉甬铁路220kV熟渭线51#-54#/熟春线50#-55#段迁改工程生态环境影响报告表的批复

中铁二十四局集团上海电务电化有限公司：

你单位委托苏州普瑞菲环保科技有限公司编制的《通苏嘉甬铁路220kV熟渭线51#-54#/熟春线50#-55#段迁改工程生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

通苏嘉甬铁路220kV熟渭线51#-54#/熟春线50#-55#段迁改工程位于江苏省苏州市相城区漕湖街道、北桥街道境内，工程内容为（详见《报告表》）：新建220kV熟渭4X37/4X38线双回架空线路路径长约1.625km（A1~A7），新建四回路角钢塔1基（A1），双回路角钢塔6基（A2~A7）；新建220kV熟春4X39/4X40线双回架空线路路径长约3.951km（A1~B14），新建双回路角钢塔13基（B2~B14）。利用现状导地线恢复220kV熟渭4X37/4X38线双回架空线路路径长约0.342km（A7~熟渭59#），利用现状导地线恢复220kV熟春4X39/4X40线双回架空线路路径长约0.276km（B14~熟春56#），利用现状导地线恢复220kV熟渭4X37/4X38线（同塔220kV熟春4X39/4X40线）四回架空线路路径长约0.18km（220kV熟渭4X37/4X38线44#/220kV熟春4X39/4X40线43#~A1）。拆除220kV熟渭线45#/熟春线44#~熟渭线53#/熟春线52#四回架空线路路径长约1.69km，拆除四回路杆塔9基；拆除220kV熟渭线53#~熟渭线58#双回架空线路路径长约1.32km，拆除5基混压四回杆塔；拆除220kV熟春线52#~熟春线55#双回架空线路路径长约0.796km，拆除3基角钢塔，其中双回路角钢塔1基（220kV熟春线53#），混压四回路角钢塔2基（220kV熟春线54#、55#）。

根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，能满足环境保护的相关要求，项目建设具备环境可行性，从环境保护角度考虑，我单位原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你单位要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。并做好以下工作：

（一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

（二）加强施工期的环境保护工作，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）的要求。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（三）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。采取必要的消声降噪措施，确保该工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。

（四）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、苏州市相城生态环境局组织实施该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作，苏州市相城生态环境综合行政执法局负责不定期抽查。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送苏州市相城生态环境局，并按规定接受生态环境部门的日常监督检查。

五、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

苏州相城经济技术开发区管理委员会

                                2026年10月28日
抄送：苏州市相城生态环境局
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