


















相开环建〔2026〕1024号

	
关于聚峰路改扩建工程建设项目生态环境影响报告表的批复

苏州市相城经开区产城建设发展有限公司：
你单位报送的《聚峰路改扩建工程建设项目生态环境影响报告表》（附噪声专项评价，以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：
一、该项目建设地址为：苏州市相城经济技术开发区,西起广济北路、东至御窑路。建设内容及规模为：投资12000万元对通苏嘉甬铁路下穿道路（聚峰路）原道路进行拓宽及改造，涉及道路全长约1400米，宽约28米。项目分二期实施，其中一期为通苏嘉甬铁路下穿段，长约300米，二期建设剩余道路工程。同步建设照明、综合管线、交安设施及绿化工程等，工程范围内包含1座桥梁，不涉及河道整治、填河、清淤、船舶、码头等工程。
二、根据你单位委托苏州弗兰许环境工程有限公司（编制主持人：蔡晓丽，职业资格证书管理号201905035320000036）编制的《报告表》结论及技术评估报告，该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制，原则上同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位须落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保各类污染物达标排放。并应着重做好以下工作：
1.强化工程建设生态环境保护管理。施工期建立健全生态环境保护规章和制度，编制施工期环境保护手册，依据《报告表》和批复进一步细化生态环境保护措施，落实生态保护和环境污染防治的各项措施，将生态环境保护投资纳入工程概算。在施工招标文件、施工合同中明确生态环境保护条款和责任；
2.加强生态环境保护措施。工程实施过程中应进一步优化施工计划和施工方案，合理选择施工场所，严格划定施工范围，控制施工作业带宽度，防治水土流失，施工结束后及时进行场地恢复，减少对周边生态环境的干扰。该工程实施过程中应充分考虑生态多样性保护，采取有效措施，切实减少对周边生态环境的影响；
3.严格落实水环境保护措施。工程建设过程中，应落实《报告表》提出的施工期各项水污染防治措施。优化设计及施工方案，合理安排水域施工区域及作业时间，水域施工采取围堰法，科学隔离施工区域和水域。施工期施工场地冲洗废水、施工机械、车辆冲洗废水、泥浆废水、管道试压废水经预处理后回用，不得外排；生活污水按《报告表》要求妥善处理，严禁直接排入地表水体；
4.加强大气污染防治措施。严格落实工地周边全封闭围挡裸土与物料堆放覆盖、土方开挖等湿法作业、路面与场地硬化、出入车辆有效清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”等相关要求。合理布置施工现场，优化施工工艺，强化施工管理，严格落实非道路移动机械的管理要求。采用商品混凝土，施工场地不设置混凝土拌和站；注意控制施工扬尘，实施裸土覆盖，运输车辆的车厢应配备顶棚或遮盖物，合理布设材料堆场，施工现场应设置围挡，合理安排施工时间，避免大风天气地面作业；料场设置围挡，实施表面覆盖，加强日常洒水降尘；使用符合标准的油料或清洁能源；沥青材料为外购商品沥青，施工场地不设置沥青拌和站，在进行铺装时应尽可能采取密封式加热铺装装置，顺风向进行铺筑，减少沥青烟的产生；优化固体废物运输路线，运输车须加盖封闭。施工期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准、《施工场地扬尘排放标准》(DB32/4437-2022)表1标准；
5.认真落实噪声防治措施。采用低噪声施工机械、施工工艺；合理布局施工现场，必要时采取适当临时隔声措施；合理安排施工进度，禁止夜间（22:00至次日06:00）进行产生噪声污染的建筑施工作业，确需在夜间进行施工的应取得相关部门夜间作业证明并公示后方可进行，施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；
[bookmark: _Toc26300]6.落实固体废物处理处置措施。施工过程中产生的一般工业固废为：生活垃圾（900-099-S64），弃方（900-001-S70），建筑垃圾（900-001-S72），沉淀池沉渣（900-001-S71），一般工业固废按照《苏州市建筑垃圾（工程渣土）处置管理办法》要求由施工单位运送至指定地点合理处置，严禁乱丢乱弃。生活垃圾定点收集存储，由环卫部门定期统一处理；
7.强化环境风险防范措施。建设单位应按要求落实有效的环境风险防范措施，配备应急队伍和应急物资，防范环境风险；
8.按要求制定并实施环境监测计划，开展施工期的环境监测，监测结果及相关资料备查，发现监测数据异常情况及时处理；
9.施工过程中如遇土壤、底泥污染问题，应立即停止施工，上报主管部门和当地生态环境部门，妥善处理后方可继续施工；
10.在施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强与公众的沟通，及时解决公众提出的生态环境问题，满足公众合理的生态环境保护诉求；
11.组织做好施工期生态环境保护监督管理，将生态环境监理纳入工程监理之中。
四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对《报告表》的内容和结论负责。
五、工程建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。
六、苏州市相城生态环境局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。苏州市相城生态环境综合行政执法局不定期抽查。
七、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到批复后及时将该项目《报告表》的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。
八、项目如涉及核与辐射内容应按规定另行报批。
九、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。


（本页无正文）


苏州相城经济技术开发区管理委员会
                                2026年11月6日
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抄送：苏州市相城生态环境局、苏州市相城区人民政府北桥街道办事处
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